**Pakkumuse küsimine Hillar Hanssoo Põhikooli õppekabiinile**

**Üldised andmed:**

1. **Hankija andmed:**
	1. **Paide linnavalitsus, Keskväljak 14, Paide**
	2. **Kontaktisik: Enn Lehtpuu**
	3. **Kontakttelefon: 5296515, enn.lehtpuu@paide.ee**
	4. Küsimuste korral saata küsimus aadressil: enn.lehtpuu@paide.ee
	5. Pakkumus peab olema jõus vähemalt 90 päeva.
	6. Pakkumus peab sisaldama transporti, paigaldust ja pakendi utiliseerimist.
	7. Hinnapakkumuse vorm: pakkumus esitada punktis 4 toodud tabeli kujul.
	8. Maksetingimused: vt hinnaküsimise punkt 3
	9. Hinnapakkumise esitamise aeg: **12. mai 2025 kell 10:00**
	10. Hinnapakkumise esitamise viis: elektroonselt e-aadressil enn.lehtpuu@paide.ee.
2. **Teenuse objekt:**
	1. Paide Hillar Hanssoo Põhikooli 1. korruse koridori 10-kohalise õppekabiini paigaldamine, mööbliga sisustamine, RFID kaardilugejaga ukseluku paigaldus ja pakendite utiliseerimine.
	2. Õppekabiini paigaldamise ajavahemik on **11.08.2025 - 25.08.2025** ja Tellijale tuleb üle anda **25.08.2025.**
3. Tehnilised tingimused ja kirjeldus:
	1. Kabiini välimised mõõtmed: laius – 410 cm, sügavus – 310 cm, kõrgus – 240 cm
	2. Sisemised mõõtmed: laius – 400 cm, sügavus – 300 cm, kõrgus – 220 cm
	3. Kitsamad/otsa seinad kaetud laminaatkattega
	4. Külgmised siseseinad on kaetud ECOfelt vildilaadse materjaliga; toon – dark grey
	5. Kabiinis on vaipkate; toon – 64051 dark grey
	6. Alumiiniumist detailide viimistlus – RAL-9004 (must)
	7. Klaasseinte paksus – 16,7 mm
	8. Kahekordne klaasist paremakäeline lükanduks (ukseava laius 87 cm, lävepakk 15 mm – ratastooliga ligipääsetav)
	9. Kabiinil on tööstuslik radiaalne ventilaator (positiivne õhurõhk)
	10. Kabiinil on kahekordne G4 filter (vahetatavad)
	11. Kabiinis on CO2 mõõtja, mis jälgib CO2 taset ning reguleerib õhu ventilatsiooni kiirust automaatselt normi piiridesse
	12. Kabiinis on liikumisanduriga valgustus
	13. Kabiinis on 4000K LED valgusti, dimmerdatav
	14. Mürasummutamistase vastavalt ISO23351-1 standardile – A-klass
	15. Kabiinis on 4 pistikupesa
	16. Kabiinis on USB-A ja -C laadimispesad
	17. Kabiinis on tehnikapaneel (TECH-panel), kus on tugevvoolupesad, USB-laadimispesad, RJ45-pesad, ventilatsiooni ja valgustuse reguleerimine.
	18. Kabiini lükanduksel on elektromagnetlukk ja RFID kaardilugeja
	19. Kabiinil on vähemalt 5-meetrine toitekaabel
	20. Nabrutas Aura tool – 7 tk
	21. Elektriliselt kõrgusreguleeritav töölaud, mõõtmed 200 cm x 80 cm, kõrgus 63-128 cm – 1 tk
4. **Maksetingimused.**
	1. Tellija tasub tööde eest töövõtja poolt esitatud e-arve alusel 14 päeva jooksul arve esitamisest arvates.
5. **Hinnapakkumise vorm:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Asukoht, teostatud töö** | **Hind eurodes ilma km-ta** |
| 1 | Paide Hillar Hanssoo Põhikoolile 10-kohalise õppekabiini transport, paigaldus, mööbliga sisustamine, RFID kaardilugejaga ukseluku paigaldamine, pakendi utiliseerimine. |  |

Hinnale lisandub käibemaks 22 %

Edukas pakkumus on odavaim pakkumus.